{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["项目名称","\n数字百山祖（一期）—“云值守”建设方案"]
["项目目标","云值守”建设项目，以习近平总书记关于国家公园建设、安全生产与森林防火的批示指示精神为指导，以保护国家公园自然生态系统原真性、完整性为根本，牢牢抓住百山祖国家公园自然资源丰富独特、人文资源底蕴厚实的特点，采取“抓两头、带中间”（资源与事件感知端、可视智能决策端）的策略，科学布局各类感知装置，以基础空间数据库、林业专题数据库、特殊物种数据库、特殊人文数据库和防火资源数据库为支撑，结合多视距多点位的视频探测数据、无人机巡护数据、人工巡护数据以及气象、人为活动等数据，对接“天眼守望”多类型、多尺度遥感数据，通过数据融合与建模，建立天地空立体式防火管控与监测体系以及全视域、无盲区、集成化、智能化的数字化场景，融千里眼、顺风耳和防火大脑于一体，确保公园零火灾、零火情。其具体目标： 1）提升公园区域森林防火的智能化水平。设计方案拟形成以卫星热点、智能监控、林区多功能监测为手段，构建“人防”+“技防”一体化智能监测体系，实现对百山祖公园范围监控全覆盖，实现森林火情的智能识别。 2）提升森林防火预警及处置、协同能力。设计方案拟对区域内防火资源、防火工作人员、自然与人文资源统一管理，通过建立预警监测及应急指挥平台，实现对林火的全生命周期辅助决策。同时支持无人机、移动端应用的接入和各相关部门、系统间的数据交互。 3）实现多空间、一体化决策指挥。对后端指挥空间平台实施数字化、智能化改造，增置硬件支撑系统、大屏显示系统、视频会商系统等，全面提升国家公园指挥空间平台数智能力和场景水平，实现决策于场景之间。"]
["建设需求","数字百山祖（一期）—“云值守”，是一个信息集成平台，但又超越其内涵。首先要实现监控点的科学规划与部署，二是建设智能化指挥空间，三是功能强大的预警监测平台，包括档案数据标准化、动态数据的汇聚以及全数据融合、全面的流程再造与挖掘应用，最终实现“天、地、空”的一体化监测、管控。因此建设目标很高。 1）科学的防火监控点规划与部署。基于视频可视域、特殊资源区域、特殊文物区域、特殊物种、人为活动等多因素考虑监测监控点的布设，实现效用最大化。 2）智能化的综合防火软件平台 （1）先进、成熟、安全、可靠的设计。采用系统工程设计方法，充分考虑了日后发展的扩充、关联、对接；具有清晰的层级、权限管理体系，完备的系统审计、日志和回溯功能，可靠的数据校验、纠错控制，灵活的网络互联、定时数据交换功能和强大的系统容错、备份恢复等安全机制。 （2）海量数据快速处理技术和方法。可以通过自建空间数据引擎，实现视频等数据“既视既拿”，对传输数据，根据分辨率进行点抽稀，以保证数据传输、显示时性能达到最优，结合气象、森林资源、人不活动等数据，实现火险等级精准区划。 （3）空间地理数据的安全应用。通过瓦片地图金字塔模型等方法，建立如天地图离线地图，脱密地形图等瓦片地图，使用加密算法，对瓦片模型中的坐标等进行加密，助力烟火点的快速定位。 （4）数据融合与系统集成方法挖掘。将各类数据通过数据传输技术、加密、数据预处理等技术实现深度融合，实现不同业务系统的功能弹性化集成，有助于防火的综合决策指挥。 （5）智能分析技术与空间分析技术的合理应用。通过对视频等智能分析，实现烟火自动识别；基于各业务数据精准提取，通过自建模以及叠加分析、网络分析、空间统计分析等操作，实现视频区域与地理信息区域的同步跟踪。 3）防火指挥空间平台建设。以天地空感知、融合通信、知识图谱等技术为支撑，实现信息全面汇聚、协同会商、火情研判、指挥调度和决策指挥于一体。指挥中心建设主要包括：物理场所，主要包含指挥中心和配套用房以及顶面装饰、地面装修和墙面装修、照明系统等；系统支撑，主要包含大屏系统、视频会议系统、广播系统、硬件支撑系统等。"]
["业务需求","“云值守”是一个硬软件高度集成的平台，应具有火情信息快速实时获取能力，具有基于大数据火情预测预报功能，具有警示、警告功能，具有烟火快速识别、多方式报警功能，具有火情精准定位功能，具有资源智能分析与调配功能，具有智能决策与指挥功能，具有灾后评估功能。 1、整体架构 该平台基于功能（监测点位、软件模块）可动态配置、系统可动态集成、数据可汇聚融通、应用可多样化分析与呈现要求搭建。 2、“电子眼”部署 基于智能图像识别、智能传感器、三维地理信息系统、物联网、大型网络视频监测、可视域等技术，叠置生物资源、森林资源、古树名木、特殊物种资源、人文资源、水文资源等数据，针对性地部署监控（“千里眼”）设施，既考虑尽量大的覆盖面，又要确保重要点位。 3、火情快速获取 通过业务与数据集成，实现火情的及时获取。一是实时获取新布设的129个点位数据，最大限度接入原有建设的点位数据，特别是热点信息及时融入到数字百山祖（一期）—“云值守”；二是充分利用丽水市应急管理等部门拥有的高分卫星、葵花、Modis、高光谱、雷达等卫星遥感数据，将“天眼守望”中森林火情监测数据，在保证火点识别准确率和召回率情况下，融入到数字百山祖（一期）—“云值守”；三是实时接入100多名护林员的巡护数据。最大限度地汇聚、迭代数据。 4、火险“一张图”预警。 在统一地理框架下，以森林资源“二类”为本底，综合自然资源、人文资源专项调查数据以及人为活动、气象因子、特殊资源等方面数据，建立火险评价指标体系和相应评价模型，打造火险动态“一张图”，实现森林火险等级的精准区划与预警。 5、烟火智能识别与报警。基于可视监控的烟火识别理论与方法，采用模式识别、图像处理等技术，根据烟火颜色、纹理等特征创立烟火识别方法，研发后端烟火智能识别与报警功能，对前端敏感信息进行云处理，结合遥感、人工巡护等数据迭代核实与智能化报警。信息源可来自于视频监控、无人机等。 6、电子眼同步跟踪。对电子眼监测点进行深化利用，建立实时监测电子眼与3DGIS森林资源本底数据库的同步跟踪，可以同步获取电子眼可视域范围森林资源、古树名木等资源，提高监控电子眼的利用率，延伸决策人员、管理人员值守范围以及信息的综合利用。 7、智能决策指挥。一旦发生火灾，可以通过视频、无人机等多种形式将火场的图像实时传回指挥中心，融合到“云值守”场景，为决策者提供现场真实可靠的信息，包括火点周边自然资源、人文资源、特殊资源数据、防火资源布局数据以及气象等数据，辅助扑救方案制定，实现公园“火情千里之外，决策于云端之间”。 8、综合分析与场景化。一是三维建模与分析，利用数字高程模型(DEM）、影像资源等数据、三维构建技术，将公园内的地形地貌以及自然资源、人文资源、特殊资源、防火资源等载物直观的展现，提供管理人员公园地形、资源等时态变化的三维地图；二是综合分析展示，包括：公园格局、资源分布、管控分区，森林资源、野生动物、野生植物、古树名木等数量、结构，基础设施、土地林地权属、防火资源等分析与孪生。 9、掌上监管。用于日常办公，查阅公园自然资源、人文资源、特殊资源和防火资源数据。接收报警信息，并与“三员管理系统”等联动。"]
["建设内容","1）林火前端感知体系建设 （1）防火与景观监测点45套（含前端识别设备45台，铁塔租赁36座，网络租赁45条3年，新建铁塔9座），用于远距离、宽视野监测； （2）防火预测与流量监测点33套（前端监测设备66台，不具备直接的防火识别，但为森林火险等级预测提供数据支撑），主要布设于交叉路口、公园出入口； （3）防火与防盗入侵监测点26套，前端摄像头35台，主要布设于人为活动较多、历史上有盗猎活动之地；同时由于各保护站位于山路附近，周边也进行监测点部署； （4）防火与生态样地监测点12套（其中湿地保护区、大鲵保护区的3套前端监测设备具有防火识别功能），将防火与生态监测相结合，确保生态监测点及环境更安全； （5）景区多功能互动监测点13套，具有视频和音频播报、探视监测等多种功能，主要布设于交叉路口、观景台、景点、教育和生态基地出入口等； 2）管理与预警监测软件 视频管理软件 1套； 森林防火预警监测系统1套； （“云值守”场景1套）； 3）指挥空间平台建设 主要包括： （1）“云值守”场景。汇聚前端感知数据、智能巡护数据，接入“天眼守望”遥感及热点数据，融合本底数据，通过挖掘建模，实现综合场景应用，体现AI功能。 （2）大屏显示系统、视频会议系统、智能广播系统、硬件支撑系统建设以及配套设施；"]
["功能模块","地图管理","功能描述","地图管理 地图管理模块包括地图服务、地图编辑和地图呈现基本框架的搭建，以及地图数据的加载、导出等功能。具体包括：\n1）打开地图：能够打开一个地图文档(.mxd)文件到地图显示。\n2）加载数据：能够打开一个shp、删格图等GIS数据格式到当前地图显示。\n3）保存当前地图：保存当前的地图到当前文档(.mxd) 。\n4）另存为当前地图：另存为一个地图文档(.mxd)文件到指定目录。\n5）视图工具：放大、缩小、平移等功能。\n6）比例工具：按照比例放大、缩小当前地图。\n7）刷新地图：刷新当前地图视图。\n8）全图：显示当前地图的全图。\n9）三维地图及分析：以三维方式显示各类资源地图。\n10）释放鼠标：可以清除其他工具使用的鼠标状态。\n11）信息工具：可以点击任意一点查询该点的要素信息。\n12）查找工具：可以任意查找地图要素信息。\n13）编辑工具：能够使用此工具编辑地图图层。\n14）选择要素：选择一个地图要素。\n15）清除选择：取消当前选择的要素。\n16）坐标提取：能够任意获取一点的经纬度坐标、海拔、坡度、乡镇、村、小班信息。\n17）地图切换：能够随意切换视图到县市地图、乡镇地图、村地图。\n18）导出图片：能够导出当前视图到图片。\n19）测量工具：可以测量地图要素的周长、要素的面积、计算距离、可以自规划测量。"]
["功能模块","视频墙","功能描述","视频墙 视频墙功能模块，页面左侧为前端监控设备列表，右侧为虚拟视频墙区域，可从列表中选择相应设备并拖动至虚拟视频墙上对应的视频窗口来设置和更改实际视频墙每块屏幕的播放内容。"]
["功能模块","分析展示","功能描述","分析与展示 基于统一地理框架和大数据建立三维模型，通过空间分析、时间序列等方法展示与防火相关的原始信息、孪生数据（防火“一张图”）。主要包括地质地貌分析、道网路网分析、电网通信网分析、动植物结构分析、森林空间结构分析，碳汇能力与碳指数分析、河流水系分析、景观资源分析、防火资源布局分析、监测监控资源布局分析等。\n1）地质地貌分析：基于DEM等模型，能够提取任意一点的经纬度坐标、海拔、坡度等信息，确定地貌形态的空间分布，对崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷、地面沉降地进行空间定位。并能与土壤、权属、“二类”小班、网格、资源等信息做关联分析与呈现结果。如：陡峭度与植物分布，垂直递度与动物分布带、垂直梯度与植物分布带、地形与地质灾害等\n2）道网路网分析：根据道路类型，分析其与人为活动、动物活动的关系。\n  3）天气情况分析：分析现时气象要素以及之前5天、10天以及今后1天、2天内容天气状况。\n  4）人为活动分析：分析现时、最近10天、30天人为活动情况以及历年同期人为活动情况，对人为活动量、范围进行预判。\n5）动植物结构分析：重点分析动物活动与地形、森林结构、水系的关系，植物分布与海拔、坡度、土壤、沟谷、水系的关系。\n6）森林空间结构分析：重点描述森林资源分布、数量和质量在空间的表达形态。其内容有：空间位置、空间分布、空间形态、空间关系、空间质量、空间关联、空间对比、空间趋势和空间运动等。1）空间位置是借助于空间坐标系来传递森林资源的个体定位信息。2）空间分布是森林资源的群体定位信息。3）空间形态可从两方面出发：（1）森林资源的形态计算，几何特征描述；（2）森林资源的形态表示、数值表示。4）空间相似关系主要指森林资源形态上的相似和空间结构上的相似，以及常形成的一组特有等级结构的空间模式。其方法主要有：对地图的空间分析技术，如GIS中的缓冲区、叠加分析；基于地理信息的空间分析等。森林集聚性、均匀度与结构指数是最常见分析指标。\n7）森林碳汇潜力分析：基于“二类”小班，提取森林蓄积量或生物量，计算公园全域总碳汇量，以小班为单元的森林碳汇量、平均碳汇量、碳汇潜力指数等。\n8）河流水系分析：重点分析河流水系的分布以及数量、结构、长度、深度等，突出与道网路网的关系。\n9）景观资源分析：基于景观调查数据，重点分析地文景观、水域景观、生物景观以及天象和气候景观4大类自然景观，建筑与设施、历史遗迹、旅游购品和人文活动4大类人文景观的数量、结构等，突出重点保护对象。\n10）防火资源布局分析：巡护人员活动、无人机、蓄水设施、了望塔、灭火器等扑火工具数量及分布合理性分析。\n11）监测监控资源布局分析：基于地形地貌、可视域最大化、点位重要程度（古树、古迹、保护动物出没地）等要素分析现有资源布局的合理性，科学设置监测监控设备。\n12）古树名木、古道古迹、古建筑以及特殊资源数据分析。\n13）资源综合分析：包括区域格局、管控分区、土地利用现状、土地林地权属、资源分布、野生动物、野生植物、森林面积与蓄积、公益林、天然林、野生菌类、古树名木、村庄人口分布、基础设施等基于空间的综合性分析统计。\n展示包括基础图层与专业图层的叠置、各图层与属性数据的关联与融合。如火险区划与火险等级图、森林资源分布图、道网路网分布图、气象图、人为流动分布图分布图、河流水系分布图、古树名木分布图分布图、湿地分布图、特殊物种/span>分布图、特殊人文分布图分等等。实现整个平台各系统、各功能模块联通和数据交互，一图防火，\n"]
["申报单位","测试"]
["所属地区","浙江省"]